**Oznámenie o verejnom prerokovaní na webovom sídle ÚNMS SR**

**Verejné prerokovanie návrhov pôvodných normalizačných dokumentov/Public enquiry of home grown standardization deliverables (hereinafter as „drafts“).**

Pripomienky k ďalej uvedeným návrhom normalizačných dokumentov možno zaslať do 19. 1. 2024 na uvedené adresy.

Comments to the bellow list of drafts can be sent to the given address until 2024-1-19.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo úlohy/****Project number** | **Označenie návrhu normalizačného dokumentu/****draft reference number** | **Názov návrhu normalizačného dokumentu/****Title of the draft** | **Adresa spracovateľa /****Address of the project leader** | **Adresa v ÚNMS SR/****Contact in ÚNMS SR** | **Dátum zverejnenia/****Announcement date** |
| 73/3002/23 | STN 73 0532-2 | Akustika.Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií.Požiadavky | Ing. Peter Zaťko akustika@akustika.sk | ÚNMS SR Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 15 Ing. Andrea Rusnákováandrea.rusnakova@normoff.gov.sk | 19. 12. 2023 |
| **Predmet normy:** Norma stanovuje požadované hodnoty zvukovej izolácie pre deliace konštrukcie medzi miestnosťami v budovách a na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov vrátane okien a dverí. Požadované hodnoty sú stanovené podľa typu budovy s ohľadom na funkciu miestnosti a hluk v susednom priestore. Táto norma tiež stanovuje zásady na navrhovanie obytných a občianskych budov z hľadiska stavebnej akustiky, najmä pre:– bytové domy, vrátane nadstavieb a prístavieb, ktorými vznikajú nové byty;– občianske budovy (hotely, nemocnice, školy, administratívne budovy);– obytné časti v budovách iného účelu;– rodinné domy (samostatné, radové ako aj iné typy a zoskupenia rodinných domov).Pre stavebné úpravy existujúcich budov a pre úpravy existujúcich bytov sa táto norma použije primerane, pričom však cieľom úprav (modernizácie, rekonštrukcie, opravy) má byť vždy dosiahnutie vyšších normou požadovaných hodnôt zvukovej izolácie.Ďalej táto norma v prílohe A konkretizuje akustické vlastnosti, ktoré charakterizujú základnú technickú požiadavku na posudzovanie zhody a schopnosť stavebných výrobkov plniť v stavbách funkciu ochrany pred hlukom. V prílohe D je uvedený zoznam s výkladom niektorých pojmov na účely posudzovania zvukovej izolácie v budovách. V prílohe E je uvedený zjednodušený postup stanovenia korekcie na vedľajšie cesty prenosu zvuku bočnými cestami.Túto normu je potrebné používať v nadväznosti na STN EN ISO 717-1 a STN EN ISO 717-2 a v nad¬väznosti na súbor STN EN ISO 16283 a súbor STN EN ISO 10140. |