**Oznámenie o verejnom prerokovaní na webovom sídle ÚNMS SR**

**Verejné prerokovanie návrhov pôvodných normalizačných dokumentov/Public enquiry of home grown standardization deliverables (hereinafter as „drafts“).**

Pripomienky k ďalej uvedeným návrhom normalizačných dokumentov možno zaslať do 19. 1. 2024 na uvedené adresy.

Comments to the bellow list of drafts can be sent to the given address until 2024-1-19.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo úlohy/**  **Project number** | **Označenie návrhu normalizačného dokumentu/**  **draft reference number** | **Názov návrhu normalizačného dokumentu/**  **Title of the draft** | **Adresa spracovateľa /**  **Address of the project leader** | **Adresa v ÚNMS SR/**  **Contact in ÚNMS SR** | **Dátum zverejnenia/**  **Announcement date** |
| 73/3002/23 | STN 73 0532-2 | Akustika.  Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií.  Požiadavky | Ing. Peter Zaťko akustika@akustika.sk | ÚNMS SR  Štefanovičova 3  810 05 Bratislava 15  Ing. Andrea Rusnáková  andrea.rusnakova@normoff.gov.sk | 19. 12. 2023 |
| **Predmet normy:**  Norma stanovuje požadované hodnoty zvukovej izolácie pre deliace konštrukcie medzi miestnosťami v budovách a na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov vrátane okien a dverí. Požadované hodnoty sú stanovené podľa typu budovy s ohľadom na funkciu miestnosti a hluk v susednom priestore. Táto norma tiež stanovuje zásady na navrhovanie obytných a občianskych budov z hľadiska stavebnej akustiky, najmä pre:  – bytové domy, vrátane nadstavieb a prístavieb, ktorými vznikajú nové byty;  – občianske budovy (hotely, nemocnice, školy, administratívne budovy);  – obytné časti v budovách iného účelu;  – rodinné domy (samostatné, radové ako aj iné typy a zoskupenia rodinných domov).  Pre stavebné úpravy existujúcich budov a pre úpravy existujúcich bytov sa táto norma použije primerane, pričom však cieľom úprav (modernizácie, rekonštrukcie, opravy) má byť vždy dosiahnutie vyšších normou požadovaných hodnôt zvukovej izolácie.  Ďalej táto norma v prílohe A konkretizuje akustické vlastnosti, ktoré charakterizujú základnú technickú požiadavku na posudzovanie zhody a schopnosť stavebných výrobkov plniť v stavbách funkciu ochrany pred hlukom.  V prílohe D je uvedený zoznam s výkladom niektorých pojmov na účely posudzovania zvukovej izolácie v budovách.  V prílohe E je uvedený zjednodušený postup stanovenia korekcie na vedľajšie cesty prenosu zvuku bočnými cestami.  Túto normu je potrebné používať v nadväznosti na STN EN ISO 717-1 a STN EN ISO 717-2 a v nad¬väznosti na súbor STN EN ISO 16283 a súbor STN EN ISO 10140. | | | | |